|  |  |
| --- | --- |
| ***А)*** *Описание грунтов* | *Глубина залегания, м* |
| Насыпной грунт | 0,0 - 0,39 |
| Песок мелкий, средней плотности, средней крупности | 0,39 – 4,5 |
| Песок средней крупности, плотный | 4,5 - 10,1 |
| Песок мелкий, плотный | 10,1 – 20,4 |
| Суглинок полутвердый | 20,4 – 22,0 |
| Супесь пластичная | 22,0-23,4 |
| Глина тяжелая, тяжелая, твердая | 23,4-33,00 |

1. **Построить следующие геологические колонки**

1. **построить профиль (с учетом белорусских стандартов) по колонкам из первого задания**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Б)*** *Описание грунтов* | *Глубина залегания, м* |
| Насыпной грунт | 0,0 – 1,9 |
| Песок мелкий, средней плотности, средней крупности | 1,9 – 3,5 |
| Песок средней крупности, плотный | 3,5 - 13,1 |
| Песок мелкий, плотный | 13,1 - 20,4 |
| Суглинок полутвердый | 20,4 – 23,9 |
| Супесь пластичная | 23,9-24,4 |
| Глина тяжелая, тяжелая, твердая | 24,4-33,00 |

1. **Открыть документ – «задание\_зачет»**

**Посадить скважину на координаты:**

1. х = 1550; у = 7000
2. х= 1700; у=7150
3. х = 1500; у = 7100
4. х= 1750 у=7200